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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности  эксплуатации

транспортного средства повышенной проходимости
     
  На техническую экспертизу представлена  документация  на  колесный снегоболотоход  на шинах низкого давления, изготовленное в порядке индивидуального творчества на базе автомобиля УАЗ-469, собственник…………….. 

              Описание конструкции. Снегоболотоход сконструирован на базе автомобиля УАЗ-469, представляет собой двухосное четырехколесное транспортное средство на шинах низкого давления. Все основные устанавливаемые на транспортном средстве узлы и агрегаты серийного производства и имеют высокую степень унификации с автомобилем УАЗ-469.

            Кузов сконструирован в порядке индивидуального творчества и не имеет травмоопасных выступов. Каркас кузова изготовлен из стальной профильной трубы размером 25х25 мм и обшит стальным листом толщиной 0,8 мм при помощи заклепочного соединения. Кузов надежно закреплен к раме модели УАЗ-469 при помощи стандартных крепежных элементов. Кузов обладает достаточной жесткостью и гарантированной прочностью.

            В салоне монтируется 2 пассажирских автомобильных сидения, надежно закрепляемые к кузову. Панель приборов и стекла салона от УАЗ-469. Обивка салона не должна иметь травмоопасных выступов. Кузов оборудован 2-мя боковыми дверьми и одной задней. Боковые двери оборудованы двухпозиционными замками автомобильного типа.

            Установлен двигатель модели 041460 № 12334455 (Договор купли продажи № 1234567 на основании СВНА 45 АА 8906666). В процессе установки двигателя  использованы штатные монтажные элементы (кронштейны и подушки). Стыковка двигателя с агрегатами и системами соответствует  принятым в автомобилестроении нормам. Топливная система подсоединена с помощью стандартных  элементов  (штуцеры, трубопроводы, шланги), при этом обеспечивается герметичность соединения. Установленное на двигателе вспомогательное оборудование должно обеспечивать требуемый уровень энергии для питания потребителей автомобиля (привод тормозов, насос усилителя рулевого управления,  электрооборудование и т.д.). 
            Коробка передач и раздаточная коробка модели УАЗ. Для передачи крутящего момента используется карданная передача открытого типа.   

            Подвеска колес рессорного типа (неразъемная балка моста). 
            Рулевой механизм от УАЗ-469 (червячный редуктор).
            Все тормозные системы от УАЗ-469.

            Шины размерностью 15.5/70-18. Обозначение обода: 330-462.
            На боковых стойка ветрового стекла установлены зеркала заднего вида. Транспортное средство оснащено стеклоочистителями и стеклоомывателями ветрового стекла.

            Все светотехнические приборы от УАЗ-469. Светотехнические приборы находятся в зоне гарантированной видимости. На снегоболотоходе должны быть предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с ГОСТ Р 50577.

Конструкция «Транспортного средства повышенной проходимости» не имеет травмоопасных выступов.


            Сборка осуществлена в соответствии с принятыми в автомобиле и тракторостроении нормами с использованием технологического оборудования, позволяющего получить высокие качественные показатели, с последующим диагностированием технического состояния.

            На представленном транспортном средстве применены сертифицированные (промышленного изготовления) узлы и агрегаты (тормозная система, рулевое управление, колеса и шины, подвеска, электрооборудование, агрегаты трансмиссии и силовой агрегат).

Технические характеристики «Снегоболотохода  на шинах низкого давления»:
Кузов
	Тип кузова
	Индивидуальной конструкции

	Количество дверей
	3

	Количество мест, не считая водителя
	2

	Длина, мм
	3430

	Ширина, мм
	1560

	Высота, мм
	1900 

	Колесная база, мм
	2380

	Колея передняя, мм
	2000

	Колея задняя, мм
	2000

	Дорожный просвет, мм
	500 

	Разрешенная максимальная масса, кг
	2520


Характеристики двигателя

	Расположение двигателя
	Спереди, продольно

	Объем двигателя, см3
	2450 

	Тип цилиндра
	Рядный

	Количество цилиндров
	4

	Ход поршня, мм
	92 

	Диаметр цилиндра
	92

	Cтепень сжатия
	6.7

	Количество клапанов на цилиндр
	2

	Система питания
	Карбюратор

	Мощность
	75/4000 л.с/об.мин

	Крутящий момент
	166.7/2200 н*м

	Тип топлива
	АИ-80


Трансмиссия

	Привод
	Заднеприводный с подключаемым передним

	Кол-во передач (мех. коробка)
	4


Подвеска

	Тип передней подвески
	Неразъемная балка моста

	Тип задней подвески
	Неразъемная балка моста


Тормозная система

	Передние тормоза
	Барабанные

	Задние тормоза
	Барабанные


Рулевое управление

	Тип рулевого управления
	Червячный редуктор


Эксплуатационные показатели

	Объем топливного бака, л
	39

	Максимальная скорость, км/ч
	30

	Модель шин
	КФ-105А

	Типоразмер
	15.5/70-18


     Вывод: Данный «Снегоболотоход  на шинах низкого давления» с учетом приведенных условий по безопасности конструкции может быть рекомендован для постановки на учет в органы ГОСТЕХНАДЗОРа  с присвоением транспортному средству соответствующей категории SB2 . 
            Движение «Снегоболотохода  на шинах низкого давления» считаем возможным по дорогам общей сети (в т.ч. по дорогам общего пользования) в соответствии с правилами дорожного движения с максимальной скоростью - 30 км/ч.  

            При этом необходимо уточнить массу без нагрузки и внести соответствующие данные в регистрационные документы.

        Эксперт                                                                                  Иванов А.И.
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